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[bookmark: _Toc22260]产品参数

	规格参数

	处理器CPU
	RK3588S，8nm先进工艺，8核64位，集成了四核Cortex-A76和四核Cortex-A55，最高可以到达2.4GHz的主频

	显卡GPU
	ARM Mali-G610 MP4（最大频率1GHz） 四核GPU
· 支持 OpenGL ES 1.1/2.0/3.1/3.2
· OpenCL 1.1,1.2,2.0
· Vulkan 1.1，1.2 450 GFLOPS
· 内嵌高性能2D图像加速模块

	NPU
	6TOPS的NPU算力 三核架构，支持int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32混合运算(可转换TensorFlow / MXNet/PyTorch/Caffe 模型)

	内存RAM
	LPDDR4/4X  4GB/8GB/16GB/32GB (可选)

	硬盘Storage
	· 板载eMMC: 32G/64G/128G/256GB(可选)
· M.2 M-Key接口：
支持 NVMe 2280 SSD固态(PCIE2.0) (默认)
支持 2280 SATA3.0 SSD
· MicroSD卡槽

	网络Network
	· 有线网络：RJ45千兆以太网口1个
· 无线网络：M.2槽扩展(E-Key)，默认驱动 RTL8822CE/RTL8852BE(另购)
·  4G LTE： M.2槽扩(M-Key)，默认调通 EC20 4G数据上网(需要另购4G转接板)

	多媒体
(Video codec)
	视频解码：
· 8K@60fps H.265/H.264/VP9/AVS2
· 8K@30fps H.264 AVC/MVC
· 4K@60fps AV1
· 1080P@60fps MPEG-2/-1/VC-1/VP8
视频编码：
· 8K@30fps H.265 / H.264编码(最高可实现 32 路 1080P@30fps 解码 和 16 路 1080P@30fps 编码)

	显示屏Display
（Multi screen)
	· HDMI：1 x HDMI2.1 (8K@60Hz或4K@120Hz)
· MIPI FPC：2 x MIPI-DSI (DSI0/DSI1 4K@60Hz)
默认支持风火轮 MIPI7LCD (1024 * 600 LCD触摸屏)

	摄像头camera
	MIPI FPC接口：2 x MIPI CSI 4 lane (MIPI_CPHY0/MIPI_CPHY1)

	USB
	· USB-A座子： USB-A 2.0 * 3
· USB-A座子：USB-A 3.0* 1
· USB插针：USB 2.0 * 1（PH-4A 4P 2.0mm间距 ）

	Audio Output
	· 3.5mm耳机接口x 1 (4线式耳机)
· HDMI音频输出
· 音频输出插针J368： 4PIN（R/L/GND/MIC）无额外功放
（座子：SH1.25mm规格）与3.5耳机孔的信号是并联的

	Audio Input
	· 板载 MIC x1
· MIC座2PIN：可接模拟信号的MIC咪头3.3V
（2P 1.25mm间距 座子：SH1.25规格）
· 4线式耳机孔，里面有MIC输入功能

	M.2 插座
	· 背面M.2 2280 M-key：
· 支持NVME SSD (PCle Gen 3.0 x4 NVMe 1.4)
· 可转接4G LTE 模组(另购转接板)默认移远EC20/EC25
· 正面M.2 2230 E-key：无线模组扩展（WIFI5+BT5.0 / WIFI6+BT5.2）RTL8822CE/RTL8852BE

	30PIN Socket
	· I2C:I2C * 3 (I2C1、I2C3、I2C7)     默认3.3V
· UART：UART * 3(UART5、UART7、UART9)     默认3.3V
· CAN：CAN * 1 （需另购CAN电平转换模块）
· PWM：PWM * 1(PWM7)
· ADC: ADC * 2(ADC3、ADC4)
· GPIO:GPIO * 7
(GPIO1_A7/GPIO1_A4/GPIO1_D5/GPIO2_A6/GPIO1_B1/GPIO0_B0/GPIO0_A0)
· VCC:VCC * 2(VCC3v3、VCC5v0)
· SPI(管脚:14,16,19,21,23)复用了I2C7和UART9

	调试串口
	Debug UART * 1 （UART2 3P座子：SH1.25规格）

	LED light
	红绿LED 2个，并联4PIN，（可程序控制）

	Key
	4个： Boot /Reset /Recovery /Power

	Power
	· DC座：12V（5.5x2.1mm，12V3A）
· 插针座子2PIN 2.54间距

	RTC
	RTC钮扣电池座（插针接口：2P 1.25mm间距 SH1.25规格）

	Size
	100 x 69.3mm

	FAN
	FAN风扇（5V 3P 1.25mm间距 SH1.25规格）带调速

	NFC
	NFC被动通信，支持与手机进行数据传输，兼容android/iOS手机
风火轮提供例子和API教程

	HDMI IN
	最高支持4K@60fps (YUV420 )
通过转接板：HDMI IN转MIPI-CSI FPC座子 需要另购买转接板

	支持系统
	· Android 13(kernel 5.10)
· Debian 11(kernel 5.10)
· Ubuntu 22.04(kernel 5.10)
· Ubuntu 22.04(kernel 5.10)
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1、 正面接口
[image: 接口图 正面]
2、 背面接口
[image: 接口图 背面]
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[bookmark: _Toc14363]接口定义
1. (J23)DEBUG 3PIN 1.25MM间距
	[image: debug]

	序号
	定义
	电平/V
	序号
	定义
	电平/V

	1
	UART2_TX_M0
	3.3/V
	3
	GND
	

	2
	UART_RX_M0
	3.3V
	
	
	



2. (J3)MIC 2PIN 1.25MM间距
	[image: MIC]

	序号
	定义
	电平/V
	序号
	定义
	电平/V

	1
	MIC2N
	3.3V
	2
	MIC2P
	3.3V



3. (CON3)双排针(15x2) 30 PIN 2.0mm间距扩展接口
	[image: 30PIN]

	序号
	定义
	电平/V
	序号
	定义
	电平/V

	1
	DC_5V
	5V
	2
	VCC3V3_SYS
	3.3V

	3
	 GND
	
	4
	 GND
	

	5
	I2C3_SCL_M2
	3.3V
	6
	UART5_RX_M1/CAN2_TX_M0
	3.3V

	7
	I2C3_SDA_M2
	3.3V
	8
	UART5_TX_M1/CAN2_RX_M0
	3.3V

	9
	GPIO1_A6
	3.3V
	10
	UART7_TX_M1
	3.3V

	11
	GPIO1_A4
	3.3V
	12
	UART7_RX_M1
	3.3V

	13
	GPIO1_A7
	3.3V
	14
	UART9_RX_M2
	3.3V

	15
	GPIO1_B1_d
	3.3V
	16
	UART9_TX_M2
	3.3V

	17
	GPIO1_D5
	1.8V
	18
	PWM7
	1.8V

	19
	GPIO3_D1
	3.3V
	20
	CAN_RX_M1
	3.3V

	21
	I2C7_SCL_M2
	3.3V
	22
	CAN_TX_M1
	3.3V

	23
	I2C7_SDA_M2
	3.3V
	24
	 ADC3
	1.8V

	25
	GPIO0_A0
	1.8V
	26
	ADC4
	1.8V

	27
	I2C1_SDA_M4
	1.8V
	28
	I2C1_SCL_M4
	1.8V

	29
	GND
	
	30
	GND
	




4. (CON1)M-KEY PCIE接口
	[image: M-key]

	序号
	定义
	电平/V
	序号
	定义
	电平/V

	1
	GND
	
	2
	VCC3V3_PCIE
	3.3V

	3
	GND
	
	4
	VCC3V3_PCIE
	

	5
	NC
	
	6
	NC
	

	7
	DP4
	---
	8
	NC
	

	9
	DM4
	---
	10
	DAS/DSS
	

	11
	NC
	
	12
	VCC3V3_PCIE
	

	13
	NC
	
	14
	VCC3V3_PCIE
	

	15
	GND
	
	16
	VCC3V3_PCIE
	

	17
	NC
	
	18
	VCC3V3_PCIE
	

	19
	NC
	
	20
	NC
	

	21
	GND
	
	22
	NC
	

	23
	NC
	
	24
	NC
	

	25
	NC
	
	26
	NC
	

	27
	GND
	
	28
	NC
	

	29
	NC
	
	30
	NC
	

	31
	NC
	
	32
	NC
	

	33
	GND
	
	34
	NC
	

	35
	NC
	
	36
	NC
	

	37
	NC
	
	38
	DEVSLP
	

	39
	GND
	
	40
	NC
	

	41
	USB30_2_SSRXN/PCIE_RXN
	---
	42
	NC
	

	43
	USB30_2_SSRXP/PCIE_RXP
	---
	44
	NC
	

	45
	GND
	
	46
	NC
	

	47
	USB30_2_SSTXN/PCIE_TXN
	---
	48
	NC
	

	49
	USB30_2_SSTXP/PCIE_TXP
	---
	50
	NC
	

	51
	GND
	
	52
	PERST#
	

	53
	PCIE20_2_REFCLKN
	---
	54
	CLKREQ#
	

	55
	PCIE20_2_REFCLKP
	---
	56
	PEWAKE#
	

	57
	GND
	
	58
	NC
	

	67
	NC
	
	68
	NC
	

	69
	GPIO2_A6
	
	70
	VCC3V3_PCIE
	

	71
	GND
	
	72
	VCC3V3_PCIE
	

	73
	GND
	
	74
	VCC3V3_PCIE
	

	75
	GND
	
	
	
	



5. (CON2)E-KEY PCIE接口
	[image: E-KEY]

	序号
	定义
	电平/V
	序号
	定义
	电平/V

	1
	GND
	
	2
	+3VSB_WIFI_BT1
	3.3V

	3
	DM3
	---
	4
	+3VSB_WIFI_BT1
	3.3V

	5
	DP3
	---
	6
	NC
	

	7
	GND
	
	8
	NC
	

	9
	NC
	
	10
	NC
	

	11
	NC
	
	12
	NC
	

	13
	NC
	
	14
	NC
	

	15
	NC
	
	16
	NC
	

	17
	NC
	
	18
	GND
	

	19
	NC
	
	20
	NC
	

	21
	NC
	
	22
	NC
	

	23
	NC
	
	32
	NC
	

	33
	GND
	
	34
	NC
	

	35
	PCIE20_0_TXP
	---
	36
	NC
	

	37
	PCIE20_0_TXN
	---
	38
	NC
	

	39
	GND
	
	40
	NC
	

	41
	PCIE20_0_RXP
	---
	42
	NC
	

	43
	PCIE20_0_RXN
	---
	44
	NC
	

	45
	GND
	
	46
	NC
	

	47
	PCIE20_0_REFCLKP
	---
	48
	NC
	

	49
	PCIE20_0_REFCLKN
	---
	50
	+3VSB_WIFI_BT1
	3.3V

	51
	GND
	
	52
	PCIE20x1_2_PERSTn_M0
	3.3V

	53
	PCIE20x1_2_CLKREQn_M0
	3.3V
	54
	+3VSB_WIFI_BT1
	3.3V

	55
	PCIE20x1_2_WAKEn_M0
	1.8V
	56
	+3VSB_WIFI_BT1
	3.3V

	57
	GND
	
	58
	NC
	

	59
	NC
	
	60
	NC
	

	61
	NC
	
	62
	NC
	

	63
	GND
	
	64
	NC
	

	65
	NC
	
	66
	NC
	

	67
	NC
	
	68
	NC
	

	69
	GND
	
	70
	NC
	

	71
	NC
	
	72
	+3VSB_WIFI_BT1
	3.3V

	73
	NC
	
	74
	+3VSB_WIFI_BT1
	3.3V

	75
	GND
	
	76
	GND
	

	77
	NC
	
	78
	GND
	

	79
	NC
	
	
	
	



6. (J21)USB2.0插针 2.0mm间距

	[image: USB2.0]

	序号
	定义
	电平/V
	序号
	定义
	电平/V

	1
	GND
	
	2
	HOST_DP5
	---

	3
	HOST_DM5
	---
	4
	DC_5V
	5V



7. (J13)RTC 2PIN 1.25mm间距
	[image: RTC]

	序号
	定义
	电平/V
	序号
	定义
	电平/V

	1
	VCC_RTC
	3.3V
	2
	GND
	



8. (J11)POWER 2PIN 2.54间距
	[image: POWER]

	序号
	定义
	电平/V
	序号
	定义
	电平/V

	1
	SYS_12V
	12V
	2
	GND
	



9. (J825)MIPI_CSI0 30PIN 0.5mm间距
	[image: CSI0]

	序号
	定义
	电平/V
	序号
	定义
	电平/V

	1
	LCD_5V
	5V
	2
	LCD_5V
	5V

	3
	GND
	
	4
	NC
	

	5
	NC
	
	6
	GND
	

	7
	MIPI_DPHY0_RX_D3N
	---
	8
	MIPI_DPHY0_RX_D3P
	---

	9
	GND
	
	10
	MIPI_DPHY0_RX_D2N
	---

	11
	MIPI_DPHY0_RX_D2P
	---
	12
	GND
	

	13
	MIPI_DPHY0_RX_CLKN
	---
	14
	MIPI_DPHY0_RX_CLKP
	---

	15
	GND
	
	16
	MIPI_DPHY0_RX_D1N
	---

	17
	MIPI_DPHY0_RX_D1P
	---
	18
	GND
	

	19
	MIPI_DPHY0_RX_D0N
	---
	20
	MIPI_DPHY0_RX_D0P
	--

	21
	GND
	
	22
	NC
	

	23
	GPIO1_C7
	1.8V
	24
	GPIO1_C4
	1.8V

	25
	MIPI_CAM_MCLK3
	3.3V
	26
	GND
	

	27
	GPIO1_C1
	1.8V
	28
	GPIO1_C1
	1.8V

	29
	I2C7_SCL_M0_CODEC
	1.8V
	30
	I2C7_SDA_M0_CODEC
	1.8V



10. (J935)MIPI_CSI1 30PIN 0.5mm间距
	[image: CSI1]

	序号
	定义
	电平/V
	序号
	定义
	电平/V

	1
	LCD_5V
	5V
	2
	LCD_5V
	5V

	3
	GND
	
	4
	NC
	

	5
	NC
	
	6
	GND
	

	7
	MIPI_DPHY1_RX_D3N
	---
	8
	MIPI_DPHY1_RX_D3P
	---

	9
	GND
	
	10
	MIPI_DPHY1_RX_D2N
	---

	11
	MIPI_DPHY1_RX_D2P
	---
	12
	GND
	

	13
	MIPI_DPHY1_RX_CLKN
	---
	14
	MIPI_DPHY1_RX_CLKP
	---

	15
	GND
	
	16
	MIPI_DPHY1_RX_D1N
	---

	17
	MIPI_DPHY1_RX_D1P
	---
	18
	GND
	

	19
	MIPI_DPHY1_RX_D0N
	---
	20
	MIPI_DPHY1_RX_D0P
	--

	21
	GND
	
	22
	NC
	

	23
	GPIO3_B2
	3.3V
	24
	GPIO3_A6
	3.3V

	25
	MIPI_CAM_MCLK4
	3.3V
	26
	GND
	

	27
	GPIO3_C6
	3.3V
	28
	GPIO3_C6
	1.8V

	29
	I2C1_SCL_M4
	1.8V
	30
	I2C1_SDA_M4
	1.8V



11. (J4)MIPI_DSI0 30PIN 0.5mm间距
	[image: DSI0]

	序号
	定义
	电平/V
	序号
	定义
	电平/V

	1
	GND
	
	2
	MIPI_DPHY0_TX_D3N
	---

	3
	MIPI_DPHY0_TX_D3P
	---
	4
	GND
	

	5
	MIPI_DPHY0_TX_D2N
	---
	6
	MIPI_DPHY0_TX_D2P
	---

	7
	GND
	
	8
	MIPI_DPHY0_TX_CLKP
	---

	9
	MIPI_DPHY0_TX_CLKN
	---
	10
	GND
	

	11
	MIPI_DPHY0_TX_D1N
	---
	12
	MIPI_DPHY0_TX_D1P
	---

	13
	GND
	
	14
	MIPI_DPHY0_TX_D0N
	---

	15
	MIPI_DPHY0_TX_D0P
	---
	16
	GND
	

	17
	GPIO1_B3_d
	3.3V
	18
	GPIO1_B4
	3.3V

	19
	PWM12_M1
	3.3V
	20
	GPIO4_B3_u
	3.3V

	21
	GPIO4_B2_u
	3.3V
	22
	TP_INT_L
	3.3V

	23
	I2C3_SCL_M2
	3.3V
	24
	I2C3_SDA_M2
	3.3V

	25
	VCC_LCD
	3.3V
	26
	GND
	

	27
	GND
	5
	28
	LCD_5V
	5V

	29
	LCD_5V
	5V
	30
	LCD_5V
	5V



12. (J4)MIPI_DSI0 30PIN 0.5mm间距
	[image: DSI0]

	序号
	定义
	电平/V
	序号
	定义
	电平/V

	1
	GND
	
	2
	MIPI_DPHY1_TX_D3N
	---

	3
	MIPI_DPHY1_TX_D3P
	---
	4
	GND
	

	5
	MIPI_DPHY1_TX_D2N
	---
	6
	MIPI_DPHY1_TX_D2P
	---

	7
	GND
	
	8
	MIPI_DPHY1_TX_CLKP
	---

	9
	MIPI_DPHY1_TX_CLKN
	---
	10
	GND
	

	11
	MIPI_DPHY1_TX_D1N
	---
	12
	MIPI_DPHY1_TX_D1P
	---

	13
	GND
	
	14
	MIPI_DPHY1_TX_D0N
	---

	15
	MIPI_DPHY1_TX_D0P
	---
	16
	GND
	

	17
	GPIO1_B3_d
	3.3V
	18
	TP_RST_L
	3.3V

	19
	PWM11_M1
	3.3V
	20
	GPIO4_B3_u
	3.3V

	21
	GPIO1_B2_u
	3.3V
	22
	TP_INT_L
	3.3V

	23
	I2C5_SCL_M3
	3.3V
	24
	I2C5_SDA_M3
	3.3V

	25
	VCC_LCD
	3.3V
	26
	GND
	

	27
	GND
	5
	28
	LCD_5V
	5V

	29
	LCD_5V
	5V
	30
	LCD_5V
	5V



13. (J14)FAN3PIN 1.25mm间距
	[image: FAN]

	序号
	定义
	电平/V
	序号
	定义
	电平/V

	1
	NC
	
	2
	SYS_12V
	12V

	3
	GPIO0_C7
	3.3V
	
	
	



14. (J368)音频输出 4PIN 1.25mm间距

	[image: LB]

	序号
	定义
	电平/V
	序号
	定义
	电平/V

	1
	ROUT1
	--
	2
	LOUT1
	--

	3
	GND
	
	NC
	
	



[bookmark: _Toc20806]关于我们
深圳风火轮科技有限公司是专注于物联网/边缘计算/人工智能应用/机器人的硬件和软件技术服务的公司，我们在这些领域提供广泛的产品和服务，并提供定制设计。
自成立以来，围绕嵌入式系统应用和NFC近场通信和机器人相关领域拥有多个软件著作权和专利，尊重技术重视研发是我们的根本。
同时我们还建立了全球销售渠道，国内主流电商平台：京东、天猫、淘宝全覆盖，做到行业前列，在国外的主流电商平台亚马逊和速卖通，目前我们在全球拥有美国、德国、英国、俄罗斯、印度、日本 6个海外仓，覆盖北美，欧洲，东南亚主要国家市场，客户可以最便捷最舒服的方式购买到我们的商品，同时我们保证了产品能最快的速度到达客户手上。
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国内网站：https://www.youyeetoo.cn/
华硕AIoT京东旗舰店：https://ASUSIoT.jd.com/
风火轮淘宝：https://smartfire.taobao.com/
风火轮天猫：https://smartfire.taobao.com/
全球网站：https://youyeetoo.com/
文档教程网站：https://wiki.youyeetoo.cn/
定制服务：peter@youyeetoo.com
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